¨
(Pulse.ar ** Pulse.ar);

¨
SinOsc.ar(Control.names(\freq).kr([440, 550]), 0.5pi, Control.names(\amps).kr(0.2.dup)) * 0.135;
¨
a = SinOsc.ar([71, LFPulse.kr(2).range(34, 45), 45, 34]).abs;
a = a / 2;
a = a.sqrt;